1. sz. melléklet

**Műszaki Tartalom**

A rendszer adatátviteli hálózatának kiépítése, a videotechnikai eszközök telepítése és karbantartása.

**Adatátviteli hálózat:**

Az adatátvitel a kameráktól a megfigyelő szerverig és rögzítési pontig történő zárt láncú optikai hálózaton keresztül történő biztosítása.

Az érintett kamerapontok és megfigyelő központ közötti adatátviteli rendszer kialakítása és a hálózat üzemeltetése.

Áthelyezésre kerülő 3 db kamera tápellátásának kiépítése:

* K1 Bátaszék, Dózsa Gy u. 8.
* K4 Bátaszék, Budai u. 113.
* K8 Bátaszék, Budai u. 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. helyszín | K1 | 7140 Bátaszék, Dózsa Gy.örgy u. 8. | Új tápellátással együtt |
| 2. helyszín | K2 | 7140 Bátaszék, Szent István tér 5. | Nem szükséges tápellátás a meglévő használható |
| 3. helyszín | K3 | 7140 Bátaszék, Budai u. 27. | Nem szükséges tápellátás a meglévő használható |
| 4. helyszín | K4 | 7140 Bátaszék, Budai u. 113. | Új tápellátással együtt |
| 5. helyszín | K5 | 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 42. | Nem szükséges tápellátás a meglévő használható |
| 6. helyszín | K6 | 7140 Bátaszék, Babits u. 27/A | Új tápellátással együtt |
| 7. helyszín | K7 | 7140 Bátaszék, Kossuth u. 32. | Nem szükséges tápellátás a meglévő használható |
| 8. helyszín | K8 | 7140 Bátaszék, Budai u. 1. | Új tápellátással együtt |
| 9. helyszín | K9 | Megfigyelő központ, Szabadság u. 4. | Jelenleg a megfigyelőközpontnak van élő szolgáltatása |

**Videótechnikai eszközök telepítése:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egység |
| 1. | alaplap villámvédelemmel | 8 | db |
| 2. | kamera áthelyezés | 4 | db |
| 3. | kosaras auró bérlés | 1 | klt |
| 4. | egyéb szerelési segédanyagok | 1 | klt |