**BátaszékI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**városüzemeltetési IRODA**

7140 Bátaszék, Szabadság u.4.; Pf.:5.

Tel.:74/591-912; Fax: 74/591-505; e-mail:muszak@bataszekph.hu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Járdafelújítás kérelem 2023**

1. **Kérelmező adatai:**
   * Családi és Utóneve:
   * Lakcíme:
   * Elérhetőség:
2. **Járda adatai:**
   * Meglévő járda típusa: beton\* betonlap\*
   * Meglévő járda területe: m2
   * Új járda típusa: beton\* betonlap\*
   * Új járda területe: m2/fm
3. **Igényelt anyagfajták mennyisége:**
   * Sóder: m3
   * Cement: q
   * Járdalap: db
   * Homok: m3
   * Zúzottkő: m3

A kérelmező aláírásával kijelenti, hogy az általa igényelt anyagfajtákból kapott mennyiségeket a járda felújítására használja fel. A járda elkészítését saját kezűleg, vagy kőműves által készítteti el. Betonlap esetén a repedt és hibás járdalapok cseréjével, átrakással, homokágy készítésével a teljes szakaszon. Beton esetén járdakészítés 8 cm vastag tükörkiemeléssel, és 8 cm vastag kavicsággyal készíti el. A járda maximális szélessége 1,2 méter lehet. A felszedett járdalapokat az Önkormányzat részére visszaszolgáltatja.

…………………… ……………………

Kérelmező Ügyintéző