**Bátaszéki műfüves sportpálya műszaki paraméterek a benyújtott és elnyert pályázatok szerint:**

1. *pályázat keretében megvalósítandó:*

**műfüves felület:** 96 m x 56 m

**vonalazott méret:** 90 m x 50 m (két nagykapu, négy szögletzászló)

Bekerülési költség: 70 000 000 Ft

TAO támogatás:48 550 466 Ft

Önerő:21 449 534 Ft.

1. *pályázat keretében megvalósítandó*

**VIACOLOR járda:** csak az épület felöli oldalon 96fm hosszan + a jelenlegi térburkolat és a műfüves pálya bejárata között 56 fm hosszan.

**labdafogó háló a műfüves felület körül:** 304 fm

**pálya világítás :**

4 db 16-18 méteres horganyzott kandeláber, szükséges darabszámú, minimum 3-3 db. 1 000 W teljesítményű fényvetővel

**Könnyűszerkezetes szertárépület**

Bekerülési költség: 46 750 000 Ft

TAO támogatás: 32 424 363 Ft

Önerő: 14 325 637 Ft.

**Teljes beruházási összeg: 116 750 000 Ft**

**TAO támogatás: 80 974 829 Ft**

**Összes önerő: 35 775 171 Ft**