**Bátaszéki műfüves sportpálya műszaki paraméterek a benyújtott és elnyert pályázatok szerint:**

1. *pályázat keretében megvalósítandó:*

**műfüves felület:** 99 m x 59 m

**vonalazott méret:** 95 m x 55 m (két nagykapu, négy szögletzászló)

**VIACOLOR járda:** csak az épület felöli oldalon 99fm hosszan + a jelenlegi térburkolat és a műfüves pálya bejárata között

Bekerülési költség: 70,7 mill. Ft

TAO támogatás:49,1 mill. Ft

Önerő:21,6 mill. Ft.

1. *pályázat keretében megvalósítandó*

**kerítés a műfüves felület körül:** 316 fm

**labdafogó háló:** 2 x 20 fm (a kapuk mögött)

**pálya világítás felújítása:** a már meglévő oszlopok áthelyezése a műfüves pályatest kialakítása szerint; fényerő 100 - 150 lux között, ennek megfelelően a fényszórók cseréje; igény szerint amper bővítés, földkábelek kiépítése;

Bekerülési költség: 13,4 mill. Ft

TAO támogatás:7,4 mill. Ft

Önerő:4,0 mill. Ft.